围护结构传热系数

简介

围护结构传热系数，（英语：The heat transfer coefficient of building envelope），是指在稳定传热条件下，围护结构两侧空气温差为1度（K，℃），1s内通过1平方米面积传递的热量，单位是瓦/（平方米·度）（W/㎡·K，此处K可用℃代替）。传热系数不仅和材料有关，还和具体的过程有关。传热系数以往称总传热系数。国家现行标准规范统一定名为传热系数。