建筑供配电系统

简介

建筑供配电系统， Name des Artikels， Name of the article，各类建筑接受从电力系统送来的能量的内部供配电系统。 1) 段春丽，黄仕元. 建筑电气 【M】. 机械工业出版社，2006.6

组成

总降压变电所（或高压配电所）、高压配电线路、分变电所、低压配电线路及用电设备。

电压的选择

1. 供电电压的确定 供电电压是指供配电系统从电力系统所取得的电源电压。 采用哪一级供电电压，主要取决于以下三个方面因素：

（1） 电力部门所能提供的电源电压
（2） 企业负荷大小及距离电源线路远近
（3） 企业大型设备的额定电压决定了企业的供电电压

2. 配电电压的确定 配电电压是指用户内部向用电设备配电的电压等级。

配电电压的分类：

•高压配电电压：由用户总降压变电所向高压用电设备配电的配电电压。

高压配电电压通常采用10KV和6KV，一般情况下，优先采用10KV高配电电压。

•低压配电电压：由用户车间变电所或建筑物变电所向低压用电设备配电的配电电压。

我国规定低压配电电压等级为220V/380V，但在石油、化工及矿山可以采用660V的配电电压。

供配电的基本要求

当今社会要求供电企业和用户提高效率、减少损失、降低运营成本，对电力监控系统能够有效确保电网管胛效率、缩小电力运营成本，电力监控系统逐渐成为供配电设计中不可或缺的重要组成部分。为了保证生产和生活用电的需要，供电工作要满足以下基本要求： （1）安全在电能的供应、分配和使用中，不应发生人身事故和设备事故。 （2）可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 （3）优质应满足电能用户对电压质地和频率等方面的要求。 （4）经济麻使供电系统的投资少、运行费用低，并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。此外，在供电中应采用科学管理方法，合理地处理局部和全局、当前和长远的关系，统筹规划，全大局，适应发展。

参考文献

[1]段春丽，黄仕元. 建筑电气 【M】. 机械工业出版社，2006.6

[2]施兴亮《探讨建筑供配电系统的组成及基本要求》http://www.xzbu.com/8/view-3737373.htm