建筑供配电系统

简介

建筑供配电系统， 德语: Elektrischen Hausanschlüssen， 英语: Electrical Installations in Residential Buildings，各类建筑接受从电力系统送来的能量的内部供配电系统。 1) 段春丽，黄仕元. 建筑电气 【M】. 机械工业出版社，2006.6 2) DIN 18015-1:2013-09, Elektrische Anlagen in Wohngebäuden - Teil 1: Planungsgrundlagen

组成

总降压变电所（或高压配电所）、高压配电线路、分变电所、低压配电线路及用电设备。

电压的选择

1. 供电电压的确定
供电电压是指供配电系统从电力系统所取得的电源电压。
采用哪一级供电电压，主要取决于以下三个方面因素：
（1） 电力部门所能提供的电源电压
（2） 企业负荷大小及距离电源线路远近
（3） 企业大型设备的额定电压决定了企业的供电电压

2. 配电电压的确定
配电电压是指用户内部向用电设备配电的电压等级。

配电电压的分类：

•高压配电电压：由用户总降压变电所向高压用电设备配电的配电电压。

高压配电电压通常采用10KV和6KV，一般情况下，优先采用10KV高配电电压。

•低压配电电压：由用户车间变电所或建筑物变电所向低压用电设备配电的配电电压。

我国规定低压配电电压等级为220V/380V，但在石油、化工及矿山可以采用660V的配电电压。

供配电的基本要求

当今社会要求供电企业和用户提高效率、减少损失、降低运营成本，对电力监控系统能够有效确保电网管胛效率、缩小电力运营成本，电力监控系统逐渐成为供配电设计中不可或缺的重要组成部分。为了保证生产和生活用电的需要，供电工作要满足以下基本要求：
（1）安全在电能的供应、分配和使用中，不应发生人身事故和设备事故。
（2）可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。
（3）优质应满足电能用户对电压质地和频率等方面的要求。
（4）经济麻使供电系统的投资少、运行费用低，并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。此外，在供电中应采用科学管理方法，合理地处理局部和全局、当前和长远的关系，统筹规划，全大局，适应发展。

参考文献

[1]段春丽，黄仕元. 建筑电气 【M】. 机械工业出版社，2006.6

[2]施兴亮《探讨建筑供配电系统的组成及基本要求》http://www.xzbu.com/8/view-3737373.htm