整体煤气化联合循环

简介

整体煤气化联合循环（Integrated Gasification Combined Cycle，IGCC），是将煤气化技术和联合循环相结合的动力系统。 在该系统中，煤或其他碳基燃料在气化炉中的欠氧和高压环境下气化后经过除尘、脱硫的净化，成为清洁的天然气 - 合成煤气（合成气），再使用燃气蒸汽联合循环发电技术发电。这些污染物中的一些污染物，例如硫，可以通过克劳斯工艺转化为可再使用的副产物。这导致二氧化硫，颗粒物，汞的排放量减少。 煤气化技术种类很多，分类方法也有多种。根据气化炉内料流的形式，可分为固定床、流化床及气流床三大类。 根据IGCC的特点和要求，大型化的气化技术中，目前应用最多的是气流床技术。气流床技术中按原料进料方式可分为干煤粉进料及水煤浆进料两类。

重要性

丰富的煤炭可以在美国和其他许多国家被发现，并且它的价格一直保持相对稳定。因此它被用于美国电力需求的50％左右。因此IGCC技术所允许的较低的排放可能在未来是重要的，因为对环境和地球的影响越来增长的关心将使污染物排放法规收紧。 这种技术被用于位于密西西比州肯珀的正在建设中的项目--肯珀项目是利用褐煤生产密西西比州人所需的能源。然而2017年7月计划在超出预算40亿美元后，仍无法按预定计划运行，密西西比电力公司没有选择，只好宣布洁净煤计划不可行失败，利用现有设备改以天然气发电。

操作

下面是一个整体煤气化联合循环（IGCC）工厂的示意流程图：

（）