日照间距

简介

日照间距， 日照间距是指前后两排南向房屋之间，为保证后排房屋在冬至日(或大寒日）底层获得不于二小时的满窗日照（日照）而保持的最小间隔距离。

计算方法

以房屋长边向阳，朝阳向正南，正午太阳照到后排房屋底层窗台为依据来进行计算。 由图可知：tanh=(H-H1)/D,由此得日照间距应为：D=(H-H1)/tanh 式中：h：太阳高度角； H：前幢房屋女儿墙顶面至地面高度； H1：后幢房屋窗台至地面高度。(根据现行设计规范，一般H1取值为0.9m，H1>0.9m时仍按照0.9m取值） 实际应用中，常将D换算成其与H的比值，即日照间距系数（即日照系数=D/H-H1），以便于根据不同建筑高度算出相同地区、相同条件下的建筑日照间距如居室所需日照时数增加时，其间距就相应加大，或者当建筑朝向不是正南，其间距也有所变化。 在坡地上布置房屋，在同样的日照要求下，由于地形坡度和坡向的不同，日照间距也会随之改变。 当建筑平行等高线布置，向阳坡地，坡度越陡，日照间距可以越小；反之，越大。有时，为了争取日照，减少建筑间距，可以将建筑斜交或垂直于等高线布置。 住宅正面间距，应按日照标准确定的不同方位的日照间距系数控制，也可采用《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93）中 表5.0.2-2 不同方位间距折减系数换算。