毕渥准则

简介

毕渥准则它表示物体内部导热热阻与物体表面对传热热阻的比值。 Bi的大小反映了物体在非稳态导热条件下，物体内温度场的分布规律。或者认为是固体内部导热热阻与界面上换热热阻之比。Bi数提供了一个将固体中的温差与表面和流体之间的温差相比较的量。如果Bi<=0.1，物体最大与最小过余温度之差小于5%，对于一般工程计算，此时已经足够精确的可以认为整个物体温度均匀。这样可以利用集中参数法研究问题。

参考文献

（1）：段春丽，黄仕元。建筑电气【M】.机械工业出版社，2006.

（2）：童钧耕，赵镇南.热工基础[M].北京，高等教育出版社，2009,253-258