热导率k

简介

是指材料直接传导热量的能力，或称热传导率。热导率定义为单位截面、长度的材料在单位温差下和单位时间内直接传导的热量。热导率的单位为瓦米-1开尔文-1

其中 A是导热体的横截面积，

是单位时间内传导的热量，

x是两热源间导热体的厚度，

则是温度差。

参考文献

（1）：段春丽，黄仕元。建筑电气【M】.机械工业出版社，2006.

（2）：童钧耕，赵镇南.热工基础[M].北京，高等教育出版社，2009,253-258