热流密度

简介

热流密度（Heat Flux，Thermal Flux），也称热通量，一般用q表示，定义为：单位时间内，通过物体单位横截面积上的热量。按照国际单位制，时间为s，面积为㎡，热量取单位为焦耳（J），相应地热流密度单位为J/(㎡·s)。

热流密度与热流的关系

q 热流密度 J 热流 S 截面面积

热流密度与导热系数的关系

材料热流密度q=λ×(T1-T2)/d ——λ--表示材料导热系数 T1--表示热表面的温度 T2--表示冷表面的温度 d--表示材料厚度 （T1-T2)/d为材料温度梯度 热流密度是考察器件或设备散热性能的重要指标 热流是单位时间内传输的热量，类似于电流的定义。热流密度是单位时间单位面积截面传输的热量，单位是W/平方米。q=h·△t 。 h是换热系数，单位是瓦每平方米每度。A是换热面积，△t是换热温差。 与热流密度对应的是电流密度，单位为A/㎡，同样是一个与面积相关的物理量。