焓湿图

空气的的状态参数

温度：露点温度tL 、干球温度t、湿球温度tS 湿度：含湿量d、相对湿度φ 压力：大气压力B、水蒸气分压力 、饱和水蒸气分压力 。 焓：h

焓

焓表示空气含有的总热量。 在空调工程中，最常见的空气处理过程是冷却或加热空气，经常会碰到诸如将空气从30℃冷却到20℃需要多少冷量，或将5℃的冷空气加热到20℃需要多少热量之类的问题。 焓是代表空气能量状态的参数,并能进行空气能量变化的计量。 焓严格来说应称为比焓或质量焓，但工程上常简称为焓，用h表示。

作用

焓湿图最基本的应用是查找参数。此外，焓湿图还可以用于判断空气的状态、表示空气的状态变化和处理过程等。 焓湿图看上去比较复杂，实际上只有6种线条 45°的等焓线 垂直的等含湿量线 近似水平的等温线 弧型的等相对湿度线 水蒸气分压力线 热湿比线