电缆

简介

电缆， 根据电缆中导体的数目，可分为单芯、三芯、四芯、五芯等多种电力电缆，也可按电压等级、结构特点、绝缘材料等分类。 电缆主要由导体、绝缘层和保护层三部分组成。导体：常采用多股铜绞线或吕绞线；绝缘层：使电缆中导体之间、导体与保护层之间保持绝缘 ；绝缘层：使电缆中导体之间、导体与保护层之间保持绝缘 ；保护层：用来保护绝缘层，使其在运输、敷设过程中免受机械损伤，防止水分浸入以及绝缘油外流等。

常用型号

①塑料绝缘电力电缆 结构简单，重量轻、抗酸碱、耐腐蚀，敷设安装方便。 常用的有两种：聚氯乙烯绝缘及护套电缆和交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。 ②油浸纸滴干绝缘铅包电力电缆 可用于垂直或高落差处，敷设在室内、电缆沟、隧道或土壤中，能承受机械压力，但不能承受大的拉力。 ③其它还有阻燃电缆、耐火电缆等

参考文献

[1]段春丽，黄仕元. 建筑电气 【M】. 机械工业出版社，2006.6