稳态导热

简介

在稳态导热过程中，对于每一个物质元，流入和流出的热量均相等，所以又叫做热平衡。在导热过程中，如果温度不随时间发生变化，则认为是稳态导热，否则为非稳态导热。工程上许多的导热现象，可以归结为温度仅沿一个方向变化，而且与时间无关的的一维稳态导热现象。例如，通过房屋墙壁和长热力管道管壁的导热等。

传热系数给热系数，是一个热力学术语，主要应用于化学工程和物理学方面。给热系数是用来计算导热的，尤其是在固体液体之间对流，或是发生相变的情况下。通常用h代表，忽略给热面积的平均给热系数则用 代表。

此处： q = 流入或损失的热量， 单位J/s = W

h = 给热系数，单位 W/(m2K)

A = 导热面积，单位m2

= 固体表面与周围流体的温度差，单位 K

参考文献

（1）：段春丽，黄仕元。建筑电气【M】.机械工业出版社，2006.

（2）：童钧耕，赵镇南.热工基础[M].北京，高等教育出版社，2009,253-258