临界热绝缘直径

简介

总热阻随着的增大，先是逐渐减小，然后是逐渐增大，具有一极小值。应对与这一变化，通过管道壁和保温层传热过程的传热量随着的增大，先是逐渐增大，然后是逐渐减小，具有一极大值。对应于总热阻为极小值时的保温层外径称为临界绝热源直径。

参考文献

（1）：段春丽，黄仕元。建筑电气【M】.机械工业出版社，2006.

（2）：童钧耕，赵镇南.热工基础[M].北京，高等教育出版社，2009,253-258