二维稳态导热

简介

一种导热问题，例如房间墙角的热传量，热网地下埋设管道的热损失和短肋片的导热等问题。 对于无内热源，常物性介质中的二维稳态过程，描述它的微分方程式为 (∂^2 t)/〖∂x〗^2 +(∂^2 t)/(∂y^2 )=0。

参考文献

（1）：段春丽，黄仕元。建筑电气【M】.机械工业出版社，2006.

（2）：童钧耕，赵镇南.热工基础[M].北京，高等教育出版社，2009,253-258