放射式接线

简介

放射式接线，是指变配电所母线上引出的一线路直接向一个车间变电所或高、低压用电设备供电，沿线不支接其它负荷。用于重要负荷和大型用电设备的供电。1) 段春丽，黄仕元. 建筑电气 【M】. 机械工业出版社，2006.6

特点

优点：接线简单，操作维护方便，引出线发生故障时互不影响，供电可靠性高等。
缺点：使变配电所的出线多，采用的开关设备多，有色金属消耗量较多，投资较大。

分类

1、高压放射式接线
2、低压放射式接线

参考文献

段春丽，黄仕元. 建筑电气 【M】. 机械工业出版社，2006.6