热扩散率

简介

在传热分析中，热扩散率（符号： ）是热导率与容积热容之比。

其中： k：热导率（单位：W/(m K)）

：容积热容（单位：J/(m3K)）

：密度（单位：kg/(m3)）

：比热容（单位：J/(kg K)）

热扩散率的单位是m2/s。导热微分方程导热过程(单值性条件)

参考文献

（1）：段春丽，黄仕元。建筑电气【M】.机械工业出版社，2006.

（2）：童钧耕，赵镇南.热工基础[M].北京，高等教育出版社，2009,253-258