环形接线

简介

环形接线， 环形接线是树干式接线的改进，由两路树干式接线连接起来。 环形接线运行灵活，供电可靠性较高。由于闭环运行时继电保护整定较复杂，同时也为避免环形线路上发生故障时影响整个电网，因此大多数环形线路采用“开环”运行方式，即环形线路中有一处开关是断开的，正常时为两个树干式接线运行。 在现代化城市配电网中，这种接线应用较多。

参考文献

[1]段春丽，黄仕元. 建筑电气 【M】. 机械工业出版社，2006.6